บันทึกคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย


                                        วันที่    11    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2555

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ
                      คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย    ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย    จำนวน  1   คัน   แบบอัดท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก  ชนิด  4x2  หน้าสั้น   ขนาด  6  ตัน  6   ล้อ  ชนิดอัดท้าย  น้ำหนักของตัวรถ  และน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า  6.5  ตัน  ความยาวช่วงล้อ  ไม่น้อยกว่า  3,335  มม.  ความจุของถังบรรทุกมูลฝอยไม่น้อยกว่า  7  ลูกบาศก์เมตร    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย    ดังต่อไปนี้ 
1.  ลักษณะทั่วไป   General  Figures


1.1  เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก  ชนิด 4x 2  หน้าสั้น Cab Over Enging  ขนาด  6 ตัน  6 ล้อ  ความจุไม่น้อยกว่า  7 ลูกบาศก์เมตร

1.2  ขนาดและน้ำหนัก


1.2.1  ความยาวช่วงล้อ Wheel  Base ไม่น้อยกว่า 3,350  มม.


1.2.2  น้ำหนักรวมของตัวรถและน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 6.5  ตัน


1.2.3  ความจุของถังบรรทุกมูลฝอยไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
2.  ระบบเครื่องยนต์ Engine System


2.1  เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  4 จังหวะ  แบบหลายสูบ  Milti  Cylinder  ระบายความร้อนด้วยน้ำ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.1295 – 2541

2.2  มีกำลังม้าสูงสุด Max Brake  Horsepower  ไม่น้อยกว่า  120  แรงม้าเมตริก PS  ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3,200 รอบ / นาที  วัดโดยวิธีมาตรฐาน JIS


2.3  กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

2.4  แนบสำเนา Origina Engine Performance  Curve  ประกอบการพิจารณา
3.  ระบบถ่ายทอดกำลัง Trandmission  & Clutch System 


3.1  คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

3.2  เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกมีเกียร์เดินหน้า  อย่างน้อย 5 เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
4.  ระบบบังคับเลี้ยว  Steering System


4.1  พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบ Hydraulic  Power  ช่วยผ่อนแรง

4.2 รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
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5.  ระบบเบรก  Brake  System

5.1  ระบบเบรกเป็นแบบใช้น้ำมัน โดยมีหม้อลมช่วย   Hydraulic  Brake  w / Vacum  or Air Booster


5.2  มีเบรกมือซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในเก๋งคนขับเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

5.3  มีเบรกช่วยหรือเบรกไอเสีย Exhaust Brake

6.  ระบบไฟฟ้า Electrical System


6.1  ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  12 โวลท์

6.2  มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด  และตามมาตรฐานล่าสุด

6.3  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองโดยติดตั้งบนโครงโลหะซึ่งยึดติดกับหลังคารถแบบถอดได้  1 ดวง
7.  ระบบเครื่องล่าง  Chassis  System  


7.1  ระบบเครื่องล่างให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
 8.  มาตรหรืออุปกรณ์วัด   Panel  Instrument   ประกอบด้วย

8.1  มาตรหรืออุปกรณ์  วัดความเร็ว  วัดระยะทาง  วัดปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิง  วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์  วัดไฟ ชาร์จแบบเตอรี่  วัดความดันน้ำมันหล่อลื่นและมาตรหรืออุปกรณ์วัดอื่น ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มี  ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

8.2  มาตรหรืออุปกรณ์วัดความเร็ว และระยะทางให้เป็นระบบเมตริก
9.  ระบบเชื้อเพลิง

9.1  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  80 ลิตร

9.2  ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบชนิดมีกุญแจล็อคในตัว
10.  ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย  Final Drive  System


10.1  เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
11.  ตัวรถ Body


11.1  ตัวรถบรรทุกตอนหน้าเป็นเก๋งประตูมีกระจก  เลื่อน  ขึ้น   -    ลง   ได้ด้วยระบบไฟฟ้า  และมีคุณแจล็อคประตู  ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

11.2  กระจกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง
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11.3  ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ – เทป  สามารถรับได้ระบบ  AM  - FM  เป็นระบบหาคลื่นแบบดิจิตอล  เครื่องเล่นเทปเป็นแบบหมุนกลับทิศทางโดยอัตโนมัติเป็นเครื่องเล่น  CD  ติดตั้งลำโพง  ไม่น้อยกว่า  2 ตัว

11.4  ติดฟิล์มกรองแสงตามกฎหมายกำหนดพร้อมใบรับประกันอย่างน้อย  3  ปี

11.5  พ่นกันสนิมทั้งคัน  พร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า  5  ปี
12.  ตัวถังบรรทุกขยะ

12.1  เหล็กที่ใช้ทำ  ตัวบรรทุกขยะมูลฝอยและคานเสริมความแข็งแรงของตู้ทั้งหมดต้องได้มาตรฐานประกอบขึ้นรูปตามหลักวิชาการขนาดของเหล็กที่ใช้มีรายละเอียดดังนี้

12.2  ผนังด้านข้าง  ความหนาไม่น้อยกว่า  3  มม.

12.3  ผนังด้านบน  ความหนาไม่น้อยกว่า  3  มม.

12.4  พื้นตัวถังรถ  ความหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มม.  เป็นพื้นที่เหล็กเคลือบด้วยโลหะป้องกัน  สนิมทั้ง  2  ด้าน  จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองคุณภาพ  จากสถาบันเกี่ยวกับยานยนต์  ตามมาตรฐาน  JIS  2371  โดยมีหลักฐานมาแสดงและหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่าย

12.5  คานตามความยาวของตู้  มีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มม.  รูปลักษณะเป็นลิ่มเทไปด้านหน้ารถผลิตจากโรงงานรับรองมาตรฐาน  ISO  9001

12.6  คานเสริมความข็งแรงข้างตู้และหลังคาตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า  3  มม.  ทำรูปกล่องอย่างแข็งแรงและมีไม่น้อย  4  แนว  ติดตามแนวตั้งของตู้

12.7  คานรองพื้น  มีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5 x 2.0  นิ้ว  หนาไม่น้อยกว่า  3  มม.  แผงคายมูลฝอย  มีความหนาไม่น้อยกว่า  3  มม.  พับประกอบขึ้นรูป  ด้านล่างของแผงพับประกอบด้วยลูกกลิ้ง  6  ตัว  (6  จุดสัมผัส)  โดยมีลูกกลิ้งกันด้านข้าง  2 ลูกต่อ 1 ชุด  และเป็นส่วนที่ใช้ยึดด้านข้างของกระบอกไฮดรอลิก  โดยท้ายกระบอกไฮดรอลิกยื่นออกจากแผ่นดันนี้ไม่น้อยกว่า  30  ซม.  ส่วนกลางของแผ่นเป็น  2  ชั้น  เพื่อความแข็งแรงและให้มูลฝอยไหลลงได้สะดวกขึ้น
13.  ชุดดักขยะฝอย

13.1  ทำด้วยเหล็กได้มาตรฐาน  หนาไม่น้อยกว่า  3  มม.  ในการผลิตประกอบขึ้นรูปส่วนประกอบ

13.2  พื้นรองรับขยะมูลฝอย  หนา  4.5  มม.

13.3  ผนังด้านข้าง  หนา  3  มม.

13.4  ใบอัดขยะ  หนา 3  มม.  เสริมภายในด้วยเหล็กราง

13.5  ชุดอัดขยะมีปริมาตรรองรับขยะเพื่อการอัดเข้าถังไม่น้อยกว่า 200  ลิตร  ด้านล่างมีถังรองรับน้ำได้ไม่น้อยกว่า  100  ลิตร   โดยมีตะแรงกรองและสามารถเปิดฝาทำความสะอาดได้โดยได้สะดวก  พร้อมติดตั้งวาล์วน้ำทิ้ง

13.6  ชุดอัดขยะมูลฝอย  ต้องปิดสนิทมีขอบกั้นข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ   
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14.  ระบบอัดขยะเข้าถัง

14.1  การโกยขยะเข้าถังใช้แผ่นโกยขยะเข้าถังซึ่งมีขนาดใหญ่พอในการโกยเข้าถังได้ครั้งละ  ไม่ต่ำกว่า  200  ลิตร  โดยยึดติดกับก้อนสไลด์  แบบจุดหมุนซึ่งมีขนาดรูของจุดหมุนไม่น้อยกว่า  44  มม.  ก้อนสไลด์สร้างด้วยเหล็กเหนียวพิเศษไม่ต่ำกว่า  45 X 5 X 30  ซม.  บรรจุอยู่ในรางลื่อนอย่างมั่นคงและไม่ติดขัด

14.2  การอัดขยะ  (ตบขยะ)  เข้าถังหลังจากการโกยขยะเข้าถังและทำการอัดขยะเข้าถังก็ต่อเมื่อได้เปิดในโกยขยะออกจะทำการอัดขยะหรือตบขยะเข้าถังขยะโดยใช้ระบบแมคคานิคที่มีระยะความยาวของช่องอัดขยะไม่น้อยกว่า  15  ซม.

14.3  มีระบบเร่งเครื่องยนต์สัมพันธ์กับระบบการทำงานของการอัดขยะโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

14.4  การโกยขยะเข้าถังและอัดขยะเข้าถังเป็นแบบวาล์วโยกกึ่งอัตโนมัติหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานเป็นแบบมือโยกธรรมดา  ได้โดยสะดวก
15.  ระบบยกเทเปิดท้าย

15.1  เปิดด้วยระบบไฮดรอลิกโดยการใช้กระบอกไอดรอลิกชนิดขึ้นลง  2  ทาง  เป็นตัวเปิดและปิดล็อคท้ายอัตโนมัติแบบแมคคานิค  อย่างมั่นคงและแข็งแรง
  15.2  การคายขยะออกจากถัง  ดันขยะออกด้วยระบบไฮดรอลิกโดยใช้กระบอกไอดรอริกชนิดเสาอากาศไม่น้อยกว่า  3  ท่อน  หูยึดติดแน่นมั่นคงถาวรมีตัวรองรับกระบอกเมื่อยึดระยะไกล
16.   ระบบไอดรอลิก  (Hydraulic  System)

16.1  ติดตั้งปั้มน้ำไฮดรอลิก  ชนิด  เกียร์ปั้ม  เรือนเสื้อทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย  เบาแข็งแรง  ทนความร้อนได้ดี  อัตราการไหลไม่น้อยกว่า  35  ลบ.ซม/รอบ  ทำแรงดันไม่น้อยกว่า  2,500  ปอนด์/ตารางนิ้วและต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.  มีเอกสารมาแสดง

16.2  ขนาดของกระบอกไฮดรอลิก  ดังนี้


16.2.1  กระบอกยกท้าย  มีขนาดไม่ต่ำกว่า  80 X 50 X 450  มม.  ชนิดDOUBLEACTING



16.2.2  กระบอกอัด มีขนาดไม่ต่ำกว่า  80 X 50 X 450  มม.  ชนิดDOUBLEACTING



16.2.3  กระบอกใบโกยขยะ มีขนาดไม่ต่ำกว่า  63 X 50 X 300  มม.


16.2.4  กระบอกเสาอากาศชนิด  3  ส่วนมีขนาดไม่น้อยกว่า  100/907/50  2,200  มม.


16.2.5  กระบอกไฮดรอลิกทุกตัวดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นกระบอกที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  โดยมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดง


16.2.6  วาล์วควบคุมการทำงาน  วาล์วทุกตัวต้องทนทานแข็งแรงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า  อุตสาหกรรมหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO  9001  วาล์วชุดท้ายรถจะเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ  ควบคุมการทำงานด้วยระบบกลไกล
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17.  อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  (Attachments  &  Accessories)  ประกอบด้วย



17.1  อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าครบชุด



17.2  กระจกมองหลังในรถเก๋งขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  และนอกเก๋งซ้าย – ขวา  ขนาดใหญ่มองเห็นได้ไกลและชัดเจน


17.3  ที่บังแดดชนิดพับได้ทั้งด้านพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


17.4  เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด  3  จุด  ดึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับ  และผู้นั่งโดยสารด้านหน้า


17.5  ผ้ายางปูพื้นรถในเก๋ง


17.6  อุปกรณ์ลากรถชนิดใช้งานหนักทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถ


17.7  ยางรถเป็นชนิดใช้งานหนัก  ยางหน้าดอกยางเป็นแบบทรานสปอร์ต  ยางหลังดอกยางเป็นแบบบั้งขนาดยางไม่เล็กกว่า  7.00 – 16 – 12  PR  ล้อหลัง  เป็นแบบล้อคู่  และยางอะไหล่แบบดอกบั้ง  พร้อมกระทะล้อ  1  ชุด  และที่เก็บ  มียางกันโคลน  สำหรับล้อทุกชุด



17.8  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นชนิดหัวจ่ายเป็นแบบฝังซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าครบทุกที่นั่งตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
18.  เครื่องมือและหนังสือประจำรถ  (Tools  &  Manuals)


18.1  เครื่องมือประจำรถขนาดตามระบบของรถและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง  โดยให้ระบุยี่ห้อประกอบการพิจารณา  ประกอบด้วย



-  เครื่องมือซ่อมจากโรงงานผู้ผลิต


จำนวน  1  ชุด



-  ประแจบ๊อกพร้อมด้าน



จำนวน  1  ชุด



-  กระบอกจารบี  



จำนวน  1  ชุด




-  แม่แรงไฮดรอริกและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อครบชุด



-  กล่องบรรจุเครื่อง



จำนวน  1  ชุด



-  หนังสือคู่มือการใช้รถบรรทุกเป็นภาษาไทย
จำนวน  1  ชุด



-  หนังสือคู่มือการสั่งอะไหล่


จำนวน  1  ชุด
19.  อื่น ๆ (Others)

19. 1  รายละเอียดอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

19.2  สีของตัวรถ  ตามมาตรฐานของบริษัท  เทศบาลตำบลหนองพ้อขอสงวนสิทธิในการเลือกสี

19.3  มีตราหน่วยงานที่ประตูรถทั้งสองด้าน

19.4  มีตัวหนังสือโปรดรักษาความสะอาด  ที่ถังเก็บขยะทั้งสองด้าน
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20.  เงื่อนไขในการพิจารณา


20.1  โรงงานผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานมาตรฐานโดยได้รับรองมาตรฐาน  ISO  9001  หรือเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการด้านประกอบกระบะและตัวถังรถยนต์ชนิดต่าง ๆ  จากกระทรวงอุตสาหกรรม

20.2  ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้จำหน่าย  จากผู้ผลิตที่ผลิตตู้บรรทุกขยะอัดท้ายโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดเช่นเดียวกับผู้จำหน่ายที่มีโรงงานผลิตโดยตรงเป็นเอกสารแต่งตั้งตัวจริงโดยระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอราคาอย่างชัดเจน

20.3  ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามสภาพปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี นับจากวันตรวจรับมอบงาน

20.4  ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจรับรถไว้เป็นที่เรียบร้อยและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
